|  |
| --- |
| 采购需求 |
| 序号 | 品类 | 详细规格及特征描述 | 数量 |
| 1 | 定制发光灯箱 | 1.超薄高亮LED抽画灯箱2.超薄铝合金边框3.无暗 角全屏高亮4.高透钢化玻璃不变形、不发黄5.磁吸 换画面快速简单6.led节能灯珠 | 17 |
| 2 | 定制卡布灯箱 | 1.超薄高亮全新UV喷绘技术2.超薄铝合金边框3.无 暗角全屏高亮4.一体化晶元灯珠，恒压安全电容 | 1 |
| 3 | 点餐灯箱 | 1.超薄高亮全新UV喷绘技术2.超薄铝合金边框3.无 暗角全屏高亮4.一体化晶元灯珠，恒压安全电容 | 1 |
| 4 | 自助餐台 | 1.台柜规格: 自助餐台，10m\*1.89m\*1.05m2.18mm科技木颗粒板、规格:木饰面，人造石台 面，暗藏灯带 | 10 |
| 5 | 定制储物柜 | 1.台柜规格:定制储物柜1m\*0.3\*2.48m2.18mm科技木颗粒板、规格:木饰面板 | 2 |
| 6 | 定制吧台 | 1.台柜规格:定制吧台7.67m\*0.74m\*0.82m2.18mm科技木颗粒板、规格:木饰面，人造石台面 | 7.67 |
| 7 | 定制吧台 | 1.台柜规格:定制储物柜吧台14.2m\*0.75m\*0.83m2.18mm科技木颗粒板规格:木饰面，大理石台面， 暗藏灯带 | 14.2 |
| 8 | 党校字体描红 | 1.原石材雕刻字清理冲洗2.红色水性净味油漆描红3.耐候性好、附着力强、漆膜饱满 | 1 |
| 9 | 仿真绿植 | 1.高仿真环保材料2.造型丰富、效果逼真3.叶形花 型易于清洁打理 | 8 |
| 10 | 防腐木花箱 | 1.高温碳化防腐木材质2.防腐、防蛀、防晒、防雨3.美观大方和室内装饰氛围相协调 | 8 |
| 11 | 烤肠机 | 1.商用烤肠机2.304不锈钢3.加厚不锈钢板材4.温 控范围50-250 节能5.防油槽设计6.三防开关 | 1 |
| 12 | 电热水炉 | 1.电热水炉 | 1 |
| 13 | 商用煮面炉 | 1.快速加热，恒温高效2.高灵敏温控3.独立汤池不 串4.三防开关 | 2 |
| 14 | 天猫盒子 | 1.2gb+32gb大内存2.5g双频wife3.高性能四核cpu 芯片，4k60帧 hdr解码4.兼容新老设备5.无线投屏 6. 自由安装软件 | 2 |
| 15 | 布菲炉 | 1.电热智能控温2.304不锈钢加厚材质3.降缓液压 开合静音流畅4.玻璃可视护照5.智能控制面板，温 控范围50-250 节能6.核定容量13L | 25 |
| 16 | 数控双牛奶鼎 | 1.电热智能控温2.高耐用铝合金发热盘3. 自停启过 热保护4.陶瓷釉身+色釉工艺5.智能控制面板，温 控范围35-85 节能6.核定容量10L | 1 |
| 17 | 直身暖汤煲 | 1.电热智能控温2.高耐用铝合金发热盘3. 自停启过 热保护4.陶瓷釉身+色釉工艺5.智能控制面板，温 控范围35-85 节能6.核定容量13L | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 饮料保温器 | 1.加热保温一炉双用2.加厚不锈钢发热盘3. 自停启 过热保护4.耐腐蚀耐高温5.智能控制面板，温控范 围35-85 节能6.加厚PC壶身，导热均匀迅速 | 1 |
| 19 | 显示设备 | 屏幕与显示屏幕尺寸：85英寸屏幕比例：16:9分辨率：3840×2160（4K超高清）显示技术：LED屏刷新率：120Hz 硬件配置操作系统： 安卓系统运行内存：3GB存储空间：64GB接口类型：HDMI 2.1 其他特性能效等级：二级能效 | 5 |
| 20 | 空调器 | 基本参数制冷量：3500W（3.5kW）能效比：4.64（新三级能效）循环风量：650m³/h 制热性能制热量：4400W（4.4kW）电辅加热功率：760W 适用范围适用面积：15-22㎡室内机噪音：22-36dB室外机噪音：42-49dB | 1 |
| 21 | 空调器 | 1.名称:全直流变频室外机2.型号:MDV-480W/SN1-9T2P3.安装形式:落地式4.隔振垫(器）、支架形式、材质 :含隔震垫安装5.含检查接线6.其它未尽事宜详见图纸设计 | 4 |
| 22 | 空调器 | 1.名称:全直流变频室内机2.型号:MDV-125T2BPDN1-CP3.隔振垫(器）、支架形式、材质 :含支架安装 4.其它未尽事宜详见图纸设计 | 16 |

